

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

TERRAM GrassProtecta® STANDARD Rasenbewehrung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge**  | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Rasenbewehrungsgitter mit den folgenden Eigenschaften liefern und mit entsprechenden Befestigungshaken gemäß Lageplan verlegen****Eigenschaften**Material: HDPERollengröße: 2 x 20mFarbe: grünGitterstruktur: oszilliert Version: Standard Gitterstärke: 11 mmGewicht: 1,2 kg/m²Zugfestigkeit: 12 kN/m (EN ISO 10319)Belastbarkeit: bis 2t pro AchseBefestigung: Stahl U-Pins (ø 6mm, 170 x 70mm) mit 4-6 Pins/m²weitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das GrundwasserFabrikat: GrassProtecta® Rasenschutzgitter Standard (oder gleichwertig)**Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH Am Kellerberg 5 04349 Leipzig Tel.: +49 (0) 34298 485 90 Fax: +49 (0) 34298 485 960 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de**Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Rollen (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: info@ecotrade-leipzig.de | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)