[](http://www.terram.de)

EcoTrade Leipzig GmbH

Am Kellerberg 5

04349 Leipzig

GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90

Fax: +49 (0) 34298 485 960

Mail: info@ecotrade-leipzig.de

Web: www.ecotrade-leipzig.de

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

TERRAM GrassProtecta® STANDARD Rasenbewehrung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge** | **Leistungsbeschreibung** | **Einzelpreis €/m²** | **Gesamtpreis €** |
| **00.01** |  | **Rasenbewehrungsgitter mit den folgenden Eigenschaften liefern und mit entsprechenden Befestigungshaken gemäß Lageplan verlegen**    **Eigenschaften**  Material: HDPE  Rollengröße: 2 x 20m  Farbe: grün  Gitterstruktur: oszilliert  Version: Standard  Gitterstärke: 11 mm  Gewicht: 1,2 kg/m²  Zugfestigkeit: 12 kN/m (EN ISO 10319)  Belastbarkeit: bis 2t pro Achse  Befestigung: Stahl U-Pins (ø 6mm, 170 x 70mm) mit 4-6 Pins/m²  weitere Eigenschaften: dauerbeständig, UV stabil, ohne Umweltauswirkungen auf den Boden und das Grundwasser  Fabrikat: GrassProtecta® Rasenschutzgitter Standard (oder gleichwertig)  **Hersteller:** EcoTrade Leipzig GmbH  Am Kellerberg 5  04349 Leipzig  Tel.: +49 (0) 34298 485 90  Fax: +49 (0) 34298 485 960  info@ecotrade-leipzig.de  www.ecotrade-leipzig.de  **Anzahl: \_\_\_\_\_\_ Rollen (oder m²)** |  |  |

EcoTrade Leipzig GmbH | Am Kellerberg 5 | 04349 Leipzig - GERMANY

Tel: +49 (0) 34298 485 90 | Fax: +49 (0) 34298 485 960 | Email: [info@ecotrade-leipzig.de](mailto:info@ecotrade-leipzig.de) | Web: [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de)